Testo dell'offerta
Azionamento porta a battente TORMAX Power Drive 1401

Novembre 2006
Testo delle specifiche
Porta scorrevole automatica
Dimensioni
Larghezza........... millimetro	
Altezza complessiva........... millimetro	
Larghezzadi passaggio		........... mm (700 – 3800 mm)
Altezza passaggio........... millimetro	


TORMAX iMotion®  2302  Azionamento per porte scorrevoli
Azionamento automatico della porta scorrevole per porte scorrevoli ad anta singola o doppia, standard o telescopiche
· Peso anta 2 x 180 kg, 1 x 200kg,  telescope  4 x 100 kg, 2 x 120 kg.
· Profilo collettore sezione trasversale (H x P) 150 x 166 mm,  telescope  150 x 247 mm
· In conformità alle attuali linee guida 2006/42/EG, 2006/95/E, 2004/108/EG
· Conforme alle norme vigenti DIN 18650, EN 16005, EN 60335-1,-2-103, EN 61000-6-2,-3, EN ISO 13849-1:2008, Livello di prestazione "d"

· Approvazioni: CE incl. RoHS, TÜV

( _ ) Azionamento elettromeccanico per porte scorrevoli con tecnologia del motore sincrono senza usura e controllo del processore programmabile. Motore AC gearless, brushless a bassamanutenzione principale. Alimentazione di rete  115 VAC/60 Hz o 230 VAC/50 Hz
· Sistema di protezione IP22, temperatura ambiente, da –20 °C a +50 °C. 
· Doppi rulli con scanalatura per una distribuzione ideale del carico e una stabilità direzionale regolare
· Controrollio regolabile per un funzionamento a basso attrito senza gioco 
· Design positivo con un carrello saldamente trattenuto.
· Guida facilmente sostituibile con smorzamento acustico.
· Metodo di montaggio: montaggio ad architrave, montaggio a parete, montaggio a soffitto.

Sistema di controllo
· Processore a 32 Bit/30 MHz per prestazioni elevate.
· 8 ingressi (4 dispositivi di sicurezza testabili)
· 3 uscite programmabili (segnali di feedback opzionali per diversi stati delle porte, come: Chiuso, Aperto, Guasto, Stato di blocco, Impulso luminoso, Impulso gong).
· Modulare allungabile da max. 2 moduli I/O (4 ingressi/uscite ciascuno)
· Interfacce: LIN BUS, CAN BUS, RS 232
· Rilevamento automatico dei dati specifici del sistema per un controllo ottimale del movimento, diagnosi operativa permanente.
· Riconoscimento, visualizzazione e registrazione dei guasti.
· Interfaccia utente multifunzione con modalità operative selezionabili: OFF, AUTOMATIC 1, AUTOMATIC 2, EXIT, OPEN e MANUAL. Stato dettagliato e diagnosi dei guasti. Funzione a ruota libera e reset selezionabile sull'unità operativa. 
· Riconoscimento elettronico degli ostacoli nelle direzioni di chiusura e apertura, sensibilità di inversioneregolabile.
· Funzionamento manuale facile da spostare in caso di interruzione di corrente; disponibile anche con limitazione automatica della velocità come opzione.
· Apertura di emergenza per l'apertura autonoma della porta in caso di interruzione di corrente nello stato sbloccato.
· Molte funzioni programmabili come modalità operative, feed-back, funzioni speciali, funzione air-lock / portico ecc.
· È possibile l'integrazione in sistemi di livello superiore, ad esempio un sistema di gestione degli edifici, opzionalmente tramite contatti privi di potenziale o un sistema bus.


Ante
( _ ) Foglia scorrevole
( _ ) Componenti laterali stazionari
( _ ) 	Fanali fissi,  ( _ ) -part
	
Profili
( _ ) Sistema di profili TORMAX LR 12
Vetri a foglio singolo ESG, VSG, bagnati
Spessore vetri 6 – 12 mm
Tipo di vetro: vetro di sicurezza temperato bagnato, a foglio singolo/composto
Larghezza facciale 22 mm, altezza base 80 mm, profondità profilo 20 mm

( _ ) Sistema di profili TORMAX LR 22B
Vetri a foglio singolo o isolanti, a secco
Spessore vetro secco 8,5 – 10 mm, 21,5 – 23 mm, bagnato 6 – 28 mm
Larghezza facciale 30 mm, altezza base 78 mm, profondità profilo 34 mm

( _ ) Sistema di profili TORMAX LR 32THERM
	Vetri isolanti a umido
	Spessore della vetratura max. 32mm,
	Larghezza facciale 35mm, altezza base 85mm, profondità profilo 40mm

( _ ) Fare............ 

Guida al pavimento
( _ ) 	Guida a pavimento a montaggio superficiale
( _ ) Guida continua del pavimento nel SNC, incluso l'aliante nella foglia scorrevole
( _ ) Guida continua a pavimento in alluminio anodizzato E6/EV1 incluso pezzo scorrevole in anta scorrevole

Colore dei profili visibili
Colore anodizzato Elox................
Verniciatura a polvere RAL................
....................................................

Vetratura
( _ ) Vetro di sicurezza a lastra singola da 10 mm, testato per l'immersione termica
( _ ) Vetro di sicurezza composto 10 mm, con pellicola da 0,78 mm 
( _ ) Vetro isolante composto da vetro di sicurezza a lastra singola da 2 x 5 mm, testato per l'immersione termica, 22 mm 
Spessore complessivo, Ug 1.3 W/m2K
( _ ) Vetro isolante composto da vetro di sicurezza composto da 2 x 6 mm, pellicola 0,78 mm, 22 mm
Spessore complessivo, Ug 1.3 W/m2K
( _ ) Doppio vetro isolante composto da 2 x VSG, spessore complessivo 31,1 mm, Ug 1,0 W / (m2/ K)
( _ ) Triplo vetro isolante composto da 3 x ESG, spessore complessivo 32mm, Ug 0.8W/(m2/K)
( _ ) Fare............ 

Sensori
Attivazione
( _ ) Radar
( _ ) Infrarossi attivi
( _ ) Infrarossi passivi
( _ ) Interruttore a mano libera da contatto
( _ ) Interruttore manuale a mano

Struttura di sicurezza
( _ ) Sicurezza dinamica (con/senza test)
( _ ) Sicurezza statica (con/senza test)
( _ ) Rilevatore/allarme combinato (radar e barriera fotoelettrica protettiva 3D AIR) con test

	Valutazione della sicurezza conforme a DIN 18650 / EN 16005  raccomandata. Nell'ambito delle linee guida per le macchine  2006/42/EG  è obbligatoria una dichiarazione di conformità per l'installazione della porta.

Accessoristica
( _ ) Interfaccia utente con 6 modalità operative e visualizzazione dei guasti, 45 x 45 mm. Può essere installato lateralmente nel coperchio dell'unità o esternamente per l'installazione a parete o l'installazione nascosta nella parete. Adatto per il sistema Legrand.
( _ )Interruttore di modalità operativa a 3 posizioni montato in custodia di plastica
( _ ) Modulo batteria monitorato per alimentazione di emergenza
( _ ) Serratura elettromeccanica (serratura bistabile) con feedback, che agisce solo su bulloni di tenuta induriti dell'anta, non agisce sulla cinghia dentata o sulla puleggia di deflessione
( _ ) Apertura di emergenza incluso sblocco di emergenza protetto da scasso
( _ ) Impianto di monitoraggio dell'apertura di emergenza
( _ ) Interruttore OFF di emergenza, opzionalmente a montaggio superficiale o da incasso, con coperchio e telaio in vetro
( _ ) Integrazione nella rete di sistema con comunicazione contatti
( _ ) Integrazione nella rete di sistema con comunicazione bus
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